기계작업별 Checklist	복도	CL-안전-233

	기계설비 설명	복도란 건축물 내부 또는 건축물과 건축물 사이에 비, 눈 등의 자연조건에 관계없이 다닐 수 있도록 지붕을 씌워 연결해 놓은 통로이다.
	유해위험요인	- 바닥에 물 또는 세제와 같은 미끄러운 물질이 있을 경우 넘어질 우려가 있다. - 물건 운반 및 출입문 주위 작업 등 작업자의 부주의로 인해 다른 사람과의 충돌 사고가 발생될 수 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	문은 근로자가 쉽게 열고 닫을 수 있도록 설치되어 있는가?
2	바닥에 작업자가 걸려 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거하였는가?
3	바닥이 고여 있는 물이나 왁스청소로 인해 미끄럽지는 않은가?
4	근로자의 통행에 장해가 없도록 채광 또는 조명시설이 충분한가?
5	화재에 대비한 소화시설이 갖추어져 있는가?
6	교차점이나 코너에는 충돌방지용 거울을 설치하였는가?
7	날씨에 관계없이 통로상의 돌출물을 확인할 수 있을 만큼 조도는 충분히 밝은가?
8	복도에서 뛰어다니지는 않는가?
9	출입문 근처에서 작업을 하지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	다른 사람과의 충돌을 방지하기 위해 우측통행을 하는가?
11	미끄러지기 쉬운 슬리퍼를 신고 있지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해